{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["0605庭院灯新款报价"],"not_rendered":{"images":1006},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"0605庭院灯新款报价","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,1,8],[2,3,2,4],[3,0,12,0],[3,2,12,2],[3,5,12,5],[3,6,12,6],[3,7,12,7],[3,8,12,8],[8,1,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   公园照明灯 "]
[]
["序号","图片","灯具名称","材料说明",null,"数量","合计单价","总价","备注"]
[1,null,"庭院灯",1,"灯杆总高：3.8米 ，底部法兰位置四面加加固板(含三角板)",47,1000,47000,"含旧灯拆除         旧底座拆除\n含增值税\n含运费              \n含安装费用等一切费用         整套系统保修1年  \n \n"]
[{"$nulls":3},2,"灯头瓦数:50W  光源品牌：美国普瑞、佛山照明、欧普同等品牌质量；内光源铝基板尺寸：150*215灯头结构方便维护，防水性能好，导热散热效果好，寿命长"]
[{"$nulls":3},3,"灯头尺寸： 500宽*550长，驱动品牌：东菱牌"]
[{"$nulls":3},4,"灯杆尺寸： 主杆145转接76杆。"]
[{"$nulls":3},5,"足壁厚：5.0MM                  "]
[{"$nulls":3},6,"材质：Q255镀锌钢材，经人工打磨处理，内外镀锌处理后喷户外专用塑粉，保持灯体的美观耐用"]
[{"$nulls":3},7,"色温/电压：6000K/220V"]
[{"$nulls":3},8,"防护等级：IP65"]
[{"$nulls":3},9,"地笼：180*180*4-M14*400"]
[{"$nulls":3},10,"法兰：250*250*6"]