{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[8,0,8,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位： 莆田市园林物业有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税、运费）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"高耐竹护栏（样式见附件）","立柱（实心）长150mm*宽150mm*高1300mm，立柱间距约2000mm。上横杆长1800mm*宽100mm*高40mm，竖杆尺寸：长930mm*宽40mm*高40mm，间距100mm，下横杆尺寸长1800mm*宽100mm*高40mm，底座必须保证牢固性。（需拆除原有防腐木护栏及夜景灯，安装完成后需恢复夜景灯，分4段完成安装，按现场实际结算，质保1年）","米",60]
[]
[]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}